**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО**

 **ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ**

**ПАРКОВКИ (АВТОСТОЯНКИ)**

На автостоянках, расположенных на участке, около или внутри зданий следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.



Места для личного автотранспорта инвалидов необходимо размещать вблизи входа в здание, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а от входа в жилое здание - не далее 100 м. Для обеспечения удобного перехода с площадки для стоянки на тротуар необходимо наличие пандуса.



Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 м.

Это дает возможность создать безопасную зону шириной 1,2 м для проезда инвалида-колясочника сбоку и сзади машины.